**Сравнительная таблица значений, определяющих размещение (высоту) сантехнических приборов — нормы СНиП и евростандартов**

В этой таблице представлен сравнительный анализ стандартов и обыкновений в части монтажа различного рода сантехнических изделий: ванн, раковин, запорной арматуры при **ремонте санузла**. Данные, предписывающие такую установку согласно российским нормам, основаны на положениях СНиП по санузлам 3.05.01.85

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Европа, мм** | **Россия, мм** |
| Раковина | 850 по ВК | 850 по ВК |
| Зеркало над раковиной | 1200 по НК | — |
| Подставка для мыла (раковина) | 950—1000 по НК | — |
| Полотенцедержатель (раковина) | 800 по С | — |
| Держатель для туалетной бумаги | 750—950 по ВК | — |
| Держатель для запасного рулона туалетной бумаги | 300 по НК | — |
| Держатель для ершика | 200 по ВК колбы | — |
| Унитаз подвесной | 400 по ВК | — |
| Биде | 400 по ВК | — |
| Кольцо для полотенца (биде) | 800 по С | — |
| Подставка для мыла (биде) | 700 по С | — |
| Ванна | 600 по ВК | 600 по ВК |
| Лейка ручного душа (ванна) / шланг не должен находится в ванне / длинна шланга 1,25 м / 200 мм от вертикальной оси смесителя | 500 по НК кронштейна от ВК ванны | — |
| Вывод для шланга (ванна) / при длине шланга 1,25 м / 200 мм от вертикальной оси смесителя | 700 по С от ВК ванны | — |
| Подставка для мыла (ванна) | 100 по по НК от ВК ванны | — |
| Смеситель для ванны | 300 по С от ВК ванны | 800 по по С от поверхности покрытия пола |
| Лейка верхнего душа (душевая кабина) | 2095 по ВК от площадки поддона | 2100-2250 по по НК от поверхности покрытия пола |
| Лейка ручного душа на штанге (душевая кабина) | 2095 по ВК от площадки поддона | — |
| Боковые душевые форсунки (3 шт.) | 600 / 1000 / 1400 по С от площадки поддона | — |
| Боковые душевые форсунки (2 шт.) | 700 / 1300 по С от площадки поддона | — |
| Смеситель для душевой кабины | 1200 по С от площадки поддона | 1200 |
| Вывод для шланга (душевая кабина) | 1400 по С от площадки поддона | — |
| Ручка | 1000 по НК от площадки поддона | — |
| Поддон душевой | — | 400 по ВК |

1. Если не указано иное, все значения приведены от отметки **чистового пола**. Например, значение «Раковина: 850 мм по ВК» содержит предписание произвести установку так, чтобы верхняя кромка раковины (ВК) находилась на высоте 850 мм от поверхности чистового пола (его покрытия).
2. **НК** — значение указано по **нижней** кромке.
3. **ВК** — значение указано по **верхней** кромке.
4. **С** — значение приведено по отметке соответствующей **осевой** линии (горизонт или вертикаль).